**АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ BERG ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ С ТОЧКОЙ РОСЫ -40о С**

* Высокая надёжность
* Высококачественные комплектующие и адсорбирующий наполнитель
* Низкие потери давления и расхода воздуха. Потери на регенерацию при номинальной производительности и давлении составляют не более 12%
* Удобство замены адсорбента

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Модель** | **Произв., м3/мин. при 7бар** | **Давление** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Вес, кг** | **Диаметр входа/выхода** | **Цена с НДС, USD** |
| 1 | **ОС-15** | 2,5 | 16 | 570х500х1800 | 100 | G 3\4 | **2 080,00** |
| 2 | **ОС-18,5** | 3 | 16 | 580х670х2250 | 140 | G 3\4 | **2 360,00** |
| 3 | **ОС-22** | 3,5 | 16 | 720х720х1420 | 145 | G 3\4 | **2 620,00** |
| 4 | **ОС-30** | 5,5 | 11 | 600х710х2000 | 200 | G 1  | **3 620,00** |
| 5 | **ОС-45** | 8 | 11 | 770х800х1700 | 290 | G 1 1/4 | **4 200,00** |
| 6 | **ОС-55** | 10 | 11 | 900х1200х1970 | 350 | G 1 1/2 | **5 040,00** |
| 7 | **ОС-75** | 13,5 | 11 | 1000х1000х2100 | 450 | G 1 1/2 | **5 760,00** |
| 8 | **ОС-90** | 16,5 | 11 | 900х1200х1970 | 600 | G 2 | **6 480,00** |
| 9 | **ОС-110** | 20 | 11 | 1000х750х2150 | 750 | G 2 | **6 940,00** |
| 10 | **ОС-160** | 26 | 11 | 1650х1000х1550 | 850 | G 2 | **8 500,00** |
| 11 | **ОС-185** | 31 | 11 | 2000х1100х2500 | 1000 | G 3 | **9 080,00** |
| 12 | **ОС-220** | 34 | 11 | 1650х1000х1800 | 1400 | G 3 | **9 700,00** |
| 13 | **ОС-250** | 41 | 11 | 1650х1000х2170 | 1800 | G 3 | **11 400,00** |
| 14 | **ОС-280** | 51 | 11 | 1650х1000х2520 | 2200 | G 3 | **13 700,00** |

Параметры и цены на осушители холодной регенерации с большей пропускной способностью уточняйте по телефону или e-mail в офисе компании BERG.